Einfache Montage, App-Steuerung, perfekt für LEDs:   
Universaldimmer DIMAX 544 plus P mit Bluetooth-Technologie

**(Haigerloch, 1. September 2019) Die Theben AG präsentiert den neuen Universaldimmer DIMAX 544 plus P zur Unterputz-Montage. Dank kompaktem Gehäuse wird die Montage erheblich vereinfacht. Die integrierte Bluetooth-Technologie ermöglicht die komfortable Steuerung per Smartphone App MAXplus (iOS, Android).**

Die neuen Unterputz-Universaldimmer DIMAX 544 plus P kommen überall dort zum Einsatz, wo eine einfache Dimmfunktion gewünscht wird, das Schalter-Design beibehalten und die Steuerung per App ermöglicht werden soll. Damit eignet sich DIMAX 544 plus P ideal zur Nachrüstung im privaten Wohnbau und in öffentlichen Zweckbauten, z. B. in Einzelräumen mit wenigen Bedienstellen wie Wohn- oder Kinderzimmer.

Das Gehäuse des UP-Dimmers misst nur 44 x 44 x 20 mm (B x H x T). Damit gelingt die Montage in der Unterputzdose einfach und schnell. Dank Bluetooth Low Energy Technologie ist der Universaldimmer komfortabel per App MAXplus (iOS, Android) steuerbar. So lassen sich Lichtszenen und Komfort-Einstellungen wie die Treppenlicht- oder Schlummerfunktion bequem per Smartphone vom Sofa aus konfigurieren und abrufen. Das WakeUp-Light sorgt für sanftes Hochdimmen des Lichts.

DIMAX 544 plus P UP-Universaldimmer wurden zum Dimmen von LEDs optimiert. Per App MAXplus sind u. a. die minimale und maximale Helligkeit sowie die Einschalthelligkeit und das Dimmverhalten der LEDs einstellbar.

Der neue UP-Dimmer DIMAX 544 plus P ist ab sofort erhältlich. Die App MAXplus für Tablets und Smartphones steht kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store zum Download bereit. Für alle, die keine App-Steuerung benötigen, bietet Theben die DIMAX 542 plus S und DIMAX 541 plus E an.

*(1.647 Zeichen)*

**Bildmaterial**Bildquelle: Theben AG

*  
  
Bildunterschrift:* Die neuen Universaldimmer DIMAX 544 plus P lassen sich dank integrierter Bluetooth-Technologie komfortabel über die MAXplus Smartphone App (iOS, Android) programmieren.

*Datei: 5440130\_Collage\_300dpi\_de.tif*