KNX UP-Jalousie-/Schaltaktor 1-fach (JU 1 KNX)

KNX UP-Jalousie-/Schaltaktor 1-fach, zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen, integrierte Lüftungsautomatik, flexible Funktionsauswahl als Jalousieaktor oder 2-Kanal Schaltaktor, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (I2), die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: JU 1 KNX
Bestell-Nr.: 4942550

Einheit: ST
