
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave UP WH
Bestell-Nr. Weiß: 		2060660

Merkmale: 
· Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose
· Abdeckung im Theben-Design
· Slave-Gerät für die Erweiterung des Erfassungsbereichs der theMura-Melder
· Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereichseinschränkung im Lieferumfang
· Integrierter Taster (deaktivierbar)
· Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar (einstellbar beim Master)
· Treppenlichtfunktion (einstellbar beim Master)
· Langzeitfunktion (einstellbar beim Master)
· Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit 
· Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		230 V AC
Frequenz: 			50 - 60 Hz
Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W
Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m
Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m
Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m
Schutzart: 			IP 20
Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C
Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm
Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1
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