
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Bewegungsmelder theMura S180-101 B UP
Bestell-Nr.: 			2060755

Merkmale: 
· Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose
· Ohne Abdeckung, passend in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör), Details siehe www.theben.de/theMura
· Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL
· Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereichseinschränkung im Lieferumfang
· Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
· Integrierter Taster (deaktivierbar)
· Anschlussmöglichkeit für externen Taster
· Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar
· Treppenlichtfunktion
· Langzeitfunktion
· Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In Funktion
· Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
· Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
· Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
· Integriertes Orientierungslicht
· Akustikfunktion
· Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
· Fernparametrierbar mit Fernbedienung
· Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich
· Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		230 V AC
Frequenz: 			50 - 60 Hz
Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W
Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m
Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m
Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m
Kanal A Licht: 			Relais, 1 Schließer 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5)
Schaltleistung LED < 2 W:	typ. 40 W
Schaltleistung LED > 2 W:	typ. 450 W
Helligkeitsschaltwert: 		5 – 3000 Lux
Nachlaufzeit Licht: 		10 s – 60 min, Impuls
Kanal H Präsenz:		Relais, 1 Schließer potentialfrei, 50 W / 50 VA
Einschaltverzögerung Präsenz: 	0 s – 10 min
Nachlaufzeit Präsenz: 		10 s – 120 min
Schutzart: 			IP 20
Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C
Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm
Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1
Optionales Zubehör:

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:
Bestell-Nr. Weiß: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)


Universal-Fernbedienung „theSenda B“
Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.
Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.
Bestell-Nr.: 			9070985


Service-Fernbedienung „theSenda P“
Bestell-Nr.: 			9070910


Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Bestell-Nr.: 			9070911


Abdeckung theMura FED WH
Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070786


Abdeckung theMura LM WH
Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070787


Abdeckung theMura BJBSI WH
Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070788


Abdeckung theMura JAS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070789


Abdeckung theMura MMP WH
Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070790


Abdeckung theMura GS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070791


Abdeckung theMura BS WH
Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070792


Abdeckung theMura Theben WH
Farbe Weiss, Theben-Design
für Details siehe www.theben.de/theMura
Bestell-Nr.:			9070798
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