CO2-Sensor mit Analogausgängen (AMUN 716 SO)
	
CO2-Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung; Messbereich 0-5000 ppm CO2; Warnanzeige der CO2-Konzentration durch LED (Ampel); 3 Ausgänge 0–10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte; Betriebsspannung 24 V AC/DC SELV; Wandgehäuse weiß 89 x 89 x 28 mm; passend auf UP-Dose

 
Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und Software installieren
...

Fabrikat: Theben

Typ: AMUN 716 SO
Bestell-Nr.: 7160820

Einheit: ST



Zubehör:

Netzteil für UP- Montage 24 V /12 W passend für AMUN 716 SR
Best. Nr. 9070494
image1.png




