KNX-Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs, integrierter Temperatursensor, KNX Data Secure (iON 102 KNX)

KNX-Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, Szene, Farbsteuerung, Sequenz, Bis zu 3 unterschiedliche Telegramme pro Taste, Senden unterschiedlicher Telegramme bei Kurz-, Lang- oder Doppelklick, Mehrfarbige Status-LEDs mit einstellbaren Farben für jede LED separat, Verhalten jeder Status-LED einstellbar: statisch, blinken oder pulsieren, Helligkeit jeder Status-LED über Objekt oder Parameter individuell einstellbar, Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Integrierter Temperatursensor für Visualisierung und Temperaturregelung über Heizungsaktorik, Funktionsüberwachung über Objekt (Signalisierung einer Demontage), Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich, Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Farbe: Weiß
Typ: iON 102 KNX
Bestell-Nr.: 4969232

Farbe: Schwarz
Typ: iON 102 KNX BK
Bestell-Nr.: 4969242

Farbe: Silber
Typ: iON 102 KNX SR
Bestell-Nr.: 4969252


Einheit: ST

