LUXORliving Heizungsaktor, 6 Kanäle (LUXORliving H6)

Heizungsaktor für 6 Kanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm, 6 potentialfreie Triac- Ausgänge (24 V-250 V AC), Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving H6
Bestell-Nr.: 4800440

Einheit: ST
