
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Präsenzmelder LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH
Bestell-Nr. Weiß: 		1030052

Merkmale: 
1. Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Deckeneinbau im Auslieferzustand oder UP-Montage durch abnehmbare Federn/ Berührschutzkappe und beigelegten Montagerahmen
1. Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m²) bei 3 m Montagehöhe
1. 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
1. Schaltleistung LED bis zu 400 W
1. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung, maximal 8 Melder können parallel geschaltet werden
1. Vernetzung mit Wandmelder theMura Slave möglich
1. Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
1. Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
1. Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
1. Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion
1. Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
1. Die Änderungen der Werte und Einstellungen ist mit Potentiometern und mit einer dieser optionalen Fernbedienungen möglich: App-/Universal-Fernbedienung theSenda B, Service-Fernbedienung theSenda P
1. Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B
1. Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
1. Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich auf Ø 8 m
1. Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
1. [bookmark: _Hlk101508844]Aufbauhöhe im eingebauten Zustand nur 13,5 mm, Durchmesser 80 mm
	
	


	
