
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Präsenzmelder LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH
Bestell-Nr. Weiß: 		1030053

Merkmale: 
· Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Deckeneinbau im Auslieferzustand oder UP-Montage durch abnehmbare Federn/ Berührschutzkappe und beigelegten Montagerahmen
· Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m²) bei 3 m Montagehöhe
· 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
· Schaltleistung LED bis zu 400 W
· Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung, maximal 8 Melder können parallel geschaltet werden
· Vernetzung mit Wandmelder theMura Slave möglich
· Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
· Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
· Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
· Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion
· Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
· Die Änderungen der Werte und Einstellungen ist mit Potentiometern und mit einer dieser optionalen Fernbedienungen möglich: App-/Universal-Fernbedienung theSenda B, Service-Fernbedienung theSenda P
· Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B
· Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
· Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich auf Ø 8 m
· Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
· [bookmark: _Hlk101508844]Aufbauhöhe im eingebauten Zustand nur 13,5 mm, Durchmesser 80 mm
	
	


	
