EIB/KNX Kombisensor, Wandgeh., 1-100 000Lux, -25-+55°C (LU 131 EIB/KNX)

Kombisensor für Helligkeit und Temperatur; Spannungsversorgung über Busspannung; IP 54 nach DIN EN 60529; 3 Helligkeitsschwellen: 1...100.000Lux ; 2 Temperaturschwellen: –25 °C bis +55 °C; 2 Beschattungsobjekte (Kombination aus Helligkeit und Temperatur); 1 Helligkeitsregelung; 1 Helligkeitswert; 1 Temperaturwert; Sperrobjekt.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: LU 131 EIB/KNX
Bestell-Nr.: 1319201

Einheit: ST

