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Ausschreibungstext für Präsenzmelder
Präsenzmelder PlanoSpot 360 KNX DE WH / BK / SR
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckeneinbau; Flaches Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in verschiedenen Farben; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich quadratisch 360° max. gehend 64 m2 (8 x 8 m), max. sitzend 20 m2 (4,5 x 4,5 m) umschaltbar über Fernbedienung oder Parameter auf gehend 22 m2 (4,7 x 4,7 m), sitzend 9 m2 (3 x 3 m); Manuelle Ausrichtung des Erfassungsbereichs (Schwenkvorrichtung);
Mischlichtmessung mit 3 gerichteten Lichtmessungen für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet; 
Energieverbrauch ca. 8 mA / 9 mA mit LED ein; Schutzart IP 20;
2 Kanäle Licht C1, C2 mit zwei Lichtmessungen und zusätzlicher Lichtkanal C3 ohne Helligkeitseinfluss; Schalten oder Konstantlichtregelung mit 2 autonomen Regelungen und Stand-by Funktionalität
(Orientierungslicht); Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung; Voll- oder Halbautomat; Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. –Sollwerts; Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung; 
2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar; Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar; Raumüberwachung mit selektiver Bewegungserfassung
Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung; Einstellbare Empfindlichkeit; Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Szenen; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master); Fernparametrierbar mit Fernbedienung;
Montage in Hohldecken mit Federn für Deckenstärken von 0,5 bis 30 mm, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 69 mm; Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 75A;

Fabrikat: thebenHTS
Typ: PlanoSpot 360 KNX DE..
Bestell-Nr.: 2039100 (PlanoSpot 360 KNX DE WH, Weiss)
	      2039101 (PlanoSpot 360 KNX DE BK, Schwarz)
      2039102 (PlanoSpot 360 KNX DE SR, Silber)

Einheit: ST

Zubehör

Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“
Optional
Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. 
Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.
Bestell-Nr.: 9070675

Service-Fernbedienung „theSenda P“
Optional
Bestell-Nr.: 9070910

Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Optional
Bestell-Nr.: 9070911

AP-Rahmen 75A WH
Optional
Bestell-Nr.: 9070949

AP-Rahmen 75A BK
Optional
Bestell-Nr.: 9070950

AP-Rahmen 75A SR
Optional
Bestell-Nr.: 9070951
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