USB Schnittstelle EIB/KNX (USB Schnittstelle EIB/KNX)
	
USB Schnittstelle EIB/KNX; Anschluss an den PC erfolgt über USB Stecker; Reiheneinbaugehäuse 2 TLE.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: USB Schnittstelle EIB/KNX
Bestell-Nr.: 907 0 397

Einheit: ST

