**1030206 (PIRA TO AP)**

Kurztext:

PIR-Bewegungsmelder, Außen, Wandmontage, 180°, 10m, 1,8-2,2m Montagehöhe

Langtext:

Bewegungsmelder (PIR) für die AP-Wandmontage im Außenbereich, Halbrunder Erfassungsbereich 180° bei 2 m Montagehöhe:

Tangentiale (quergehende) Bewegung 10m,

Radiale (frontalgehende) Bewegung 3m,

1 Kanal Licht (Relais 230 V), dauerhafte Mischlichtmessung, Helligkeitsschaltwert per Potentiometer einstellbar 5-1000lx, Nachlaufzeit per Potentiometer einstellbar 5s-15min, Schutzart IP55, Versorgung: 230V/50Hz, 1 Schließer: 1000W Glühlampenlast, 200W LED, Maße Ø 80 x 72 mm, Farbe weiß RAL9016, Umgebungstemperatur -20 - +40° C

Hersteller Theben

Artikel PIRA TO AP

Artikelnummer 1030206