**1030202 (PIRA T 6 Mini)**

Kurztext:

Mini-PIR-Bewegungsmelder, Innen, DE-Montage, Ø 6 m, 2-3m Montagehöhe

Langtext:

Bewegungsmelder (PIR) für die DE-Deckenmontage im Innenbereich, Runder Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m Montagehöhe:

Tangentiale (quergehende) Bewegung Ø 6 m,

Radiale (frontalgehende) Bewegung Ø 3 m,

Sitzende Tätigkeit Ø 2 m,

1 Kanal Licht (Relais 230 V), dauerhafte Mischlichtmessung, Helligkeitsschaltwert per Potentiometer einstellbar 5-1000lx, Nachlaufzeit per Potentiometer einstellbar 5s-15min, Schutzart IP21, Versorgung: 230V/50Hz, 1 Schließer: 1000W Glühlampenlast, 200W LED, Maße Ø 80 x 72 mm, Farbe weiß RAL9016, Umgebungstemperatur -5 - 40° C

Hersteller Theben

Artikel PIRA T6 Mini

Artikelnummer 1030202