Schaltuhr für Wandaufbau mit 3-Punkt-Befestig., 24 Std., Gangr., 2 Kanäle (SUL 285/2 T - Tag)
	
Schaltuhr für Wandaufbau mit 3-Punkt-Befestigung; 175 x 105 x 74 mm; mit 150 Std. Gangreserve; umschaltbar 24 Std./7 Tage-Progr.; kürzeste Schaltzeit 20 Min./2 Std.; 2 Wechsler; 6A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 285/2 T - Tag
Bestell-Nr.: 2850033

Einheit: ST

