Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Std., Steckreiter, 1 TLE (SYN 160 a)

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve; Breite 17,5mm; 24 Std.-Segment-Programm; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; Dauerschalter EIN/AUS; 1 Schließer 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: SYN 160 a
Bestell-Nr.: 1600001

Einheit: ST

