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Ausschreibungstext für Präsenzmelder
Präsenzmelder thePrema P360 Slave E UP WH / GR
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 100 m2 (10 x 10 m), sitzend 64 m2 (8 x 8 m) bei 3,5 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 10 m; 
Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, Eigenverbrauch ca. 0,1 W; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40;
Empfindlichkeit einstellbar; Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; fernparametrierbar mit Fernbedienung; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Schaltung;
Einbautiefe 40 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A;

Fabrikat: thebenHTS
Typ: thePrema P360 Slave E UP.. (Nur einsetzbar in Kombination mit einem Master-Gerät)
Bestell-Nr.: 2070130 (thePrema P360 Slave E UP WH, Weiss)
	      2070131 (thePrema P360 Slave E UP GR, Grau)

Einheit: ST

Zubehör

Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“
Optional
Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. 
Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.
Bestell-Nr.: 9070675

Service-Fernbedienung „theSenda P“
Optional
Bestell-Nr.: 9070910

AP-Rahmen 110A WH
Optional
Bestell-Nr.: 9070912

AP-Rahmen 110A GR
Optional
Bestell-Nr.: 9070913

Deckeneinbaudose 73A
Optional
Bohrdurchmesser 73 mm
Bestell-Nr.: 9070917
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