**Tasterschnittstelle 8-fach KNX
LUXORliving T 4.1 4800405**

4-fach Tasterschnittstelle zur Verwendung in LUXORliving oder KNX Anlagen

Zur Inbetriebnahme mit LUXORplug oder der ETS

Zum Einbau in Auf- oder Unterputzdosen

2 Eingänge parametrierbar zur Temperaturerfassung mit NTC (100K/25°C)

Zur Verwendung zum Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung oder Temperaturerfassung

Anschließbare Leitungslänge bis zu 30 m

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: KNX

Stromaufnahme: <10mA

Anzahl Ein-/Ausgänge:4 (davon 2 auch zur Temperaturmessung)

Montageart: Unterputz oder in Aufputzdose

Anschlussart: Anschlussdrähte 250mm lang mit Aderendhülse

Schutzklasse: III

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving T4.1

Bestell-Nr.: 4800405

E-Nummer CH:
E-Nummer NOR:
E.Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:
Temperatursensor UP 9070496
Temp.-Sensor RAMSES IP65 9070459

Fußbodensensor 9070321

Anlege-Temperatursensor 9070489