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RAMSES 703 S (Artikel-Nr. 7030003)

Leistungsbeschreibung
Elektronischer Raumthermostat zur Wandaufbaumontage für die Raumtemperaturregelung von Heizungsanlagen. Geeignet für alle Heizungsarten, beispielsweise Gas-, Wasser- und Elektroheizungen. Manipulationssichere Temperaturregelung ohne Stellrad. Externe Temperaturabsenkung durch Ansteuerung mit einer Zeitschaltuhr möglich. Snap-Funktion zur einfachen Installation ohne Schrauben. Elektronische Temperaturregelung mit einer Regelgenauigkeit von ± 0,25 K. Nicht potenzialfreier Schließerkontakt zur Ansteuerung der Heizung. Gehäuse in Weiß, ähnlich RAL 9010.
Betriebsspannung 230 V AC; Frequenz 50 bis 60 Hz; 1 Schließerkontakt, nicht potenzialfrei; Schaltleistung 10 A bei 230 V AC, cos φ = 1; Einstellbereich Temperatur +5 °C bis +30 °C; Funktionsart elektronisch; Regelgenauigkeit ± 0,25 K; keine Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen; Montageart Wandaufbau; Farbe Weiß, ähnlich RAL 9010; Schutzart IP 40; Schutzklasse II nach EN 60 730-1.
Fabrikat: Theben
Typ: RAMSES 703 S
Bestell-Nr.: 7030003
Einheit: ST
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