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RAMSES 748 S (Artikel-Nr. 7480300)

Leistungsbeschreibung
Elektronischer Raumthermostat zur Unterputzmontage für die Raumtemperaturregelung von Heizungs- und Kühlanlagen. Geeignet für alle Heizungsarten, beispielsweise Gas-, Wasser- und Elektroheizungen. Einstellung der gewünschten Raumtemperatur über ein Stellrad. Ringe unter dem Stellrad zur Begrenzung der Soll-Temperatur. Modus-Schalter für Heizen, Aus und Kühlen mit abschhaltbarer Kontrolllampe. Externe Temperaturabsenkung durch Ansteuerung mit einer Zeitschaltuhr möglich. Dimmbare und abschaltbare LEDs. Anschluss eines externen Temperaturfühlers möglich (100 kΩ bei 25 °C). Snap-Funktion zur einfachen Installation ohne Schrauben. Passend für zahlreiche Schalterrahmen und Schalterprogramme verschiedener Hersteller (Rahmen nicht im Lieferumfang enthalten).
 Elektronische Temperaturregelung mit einer Regelgenauigkeit von ± 0,25 K. Nicht potenzialfreier Schließerkontakt zur Ansteuerung der Heizungs- oder Kühlanlage. Gehäuse in Weiß, ähnlich RAL 9010.
Betriebsspannung 230 V AC; Frequenz 50 bis 60 Hz; 1 Schließerkontakt, nicht potenzialfrei; Schaltleistung 10 A bei 230 V AC, cos φ = 1; Einstellbereich Temperatur +5 °C bis +30 °C; Funktionsart elektronisch; Regelgenauigkeit ± 0,25 K; Heizen und Kühlen umschaltbar; Anschluss für externen Temperaturfühler (100 kΩ bei 25 °C); Montageart Unterputz; Farbe Weiß, ähnlich RAL 9010; Schutzart IP 40; Schutzklasse II nach EN 60 730-1.
Fabrikat: Theben
Typ: RAMSES 748 S
Bestell-Nr.: 7480300
Einheit: ST
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