
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Fernbedienung „theSenda B“

Bestell-Nr.: 		9070985 (theSenda B) 

Merkmale:
Funktionen Fernbedienung «theSenda B»:
· Universell einsetzbare Fernbedienung für viele LED-Strahler, Innen- und Außenmelder
· Integriertes Luxmeter – ermöglicht einen einfachen Abgleich der Helligkeitsmessung mit der App «theSenda Plug»
· Schalten und Dimmen für drei Lichtkanäle
· Zwei Szenen lassen sich einfach programmieren und abrufen
· Inklusive Wand- und Tischhalter für die Fernbedienung


Funktionen App «theSenda Plug»:
· Universell einsetzbare kostenlose App für iOS und Android Smartphones
· Die Kommunikation zwischen App und Fernbedienung erfolgt per Bluetooth
· Sämtliche Melder sind vorinstalliert und werden automatisch aktualisiert
· Automatische Meldersuche per Filterfunktion oder über gespeicherte Parametersätze
· Schnelle und sichere Parametrierung sowie Bedienung dank intuitiven Benutzeroberfläche
· Umfassende grafische und textliche Hilfsfunktionen sowie Animationen unterstützen die Parametrierung
· Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern und bezeichnen
· Für die Archivierung oder Verwaltung können die Parametersätze exportiert werden, beispielsweise per E-Mail


Technische Daten:
Stromversorgung: 		2 x CR2032 / 3 V, 225 mAh
Batterielebensdauer:		ca. 1 Jahr
Reichweite Bluetooth-Modul: 	min. 10 m
Reichweite IR-Sender: 		min. 10 m
Betriebstemperatur: 		0° C bis +45° C
Schutzart:			IP 40
Betriebssysteme für App:	Android 4.4 X und höher / iOS 9.X und höher
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