# thePassa P360 Slave UP WHAusschreibungstext

# Präsenzmelder thePassa P360 Slave UP WH / GR

**Bestell-Nr. Weiss: 2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)**

**E-Nummer Weiss: 535832700**

**Bestell-Nr. Grau: 2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)**

**E-Nummer Grau: 535832705**

Merkmale:

* Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
* Slave-Gerät für die Erweiterung des Erfassungsbereichs
* **Erfassungsbereich rechteckig 360°, gehend bis zu 150 m2 (30 m x 5 m)**
* **2 separate Erfassungszonen**
* Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional)
* Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
* Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
* Fernparametrierbar mit Fernbedienung
* Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

Technische Daten:

Betriebsspannung: 110 - 230 V AC

Frequenz: 50 - 60 Hz

**Eigenverbrauch: ca. 0.1 W**

**Erfassungsbereich gehend: 30 m x 5 m tangential, 20 m x 5 m radial (Mh. 3,5m)**

Montagehöhe Mh: 2 - 6 m

**Schutzart: IP 54 (im eingebauten Zustand)**

Betriebstemperatur: -15° C bis +50° C

Abmessungen: Ø 110 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A

Montage: Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

**Bestell-Nr.: 9070985**

**E-Nummer Weiss: 535899209**

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

**Bestell-Nr.: 9070910**

**E-Nummer Weiss: 535899109**

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

**Bestell-Nr.: 9070911**

**E-Nummer Weiss: 535899009**

### AP-Rahmen 110A

**Bestell-Nr. Weiss: 9070912 (AP-Rahmen 110A WH)**

**E-Nummer Weiss: 535899061**

**Bestell-Nr. Grau: 9070913 (AP-Rahmen 110A GR)**

**E-Nummer Grau: 535899161**

### Deckeneinbaudose 73A

Bohrdurchmesser 73 mm

**Bestell-Nr.: 9070917**

**E-Nummer: 535899281**

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

5 Stück

**Bestell-Nr.: 9070921**

**E-Nummer: 535892004**