Digital - Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte (BZ147)
	
Digital - Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Spannklammerbefestigung 1 - 5 mm, LCD Anzeige bis 99 999,99 Stunden,  Laufanzeige, Klemmschrauben, Betriebsspannung 110-240 V AC, 50 - 60 Hz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 147
Bestell-Nr.: 1470000

Einheit: ST

