EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr (OSIRIA 251 BQ-EIB/KNX)
	
EIB/KNX Nebenuhr z.B. für Schulen und Turnhallen; Eingeschränkt ballwurfsicher; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt quadratisch 40 x 40cm; weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen; Druck nach DIN 41 09; Verbundsicherheitsglas; sehr stabiles Metallgehäuse; Abmessungen 40 x 40 cm; Höhe 10 cm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 251 BQ-EIB/KNX
Bestell-Nr.: 5009252

Einheit: ST

