Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Std.u. 7T. Steckreiter, Gangreserve, 3 TLE (SUL 188 hw)

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve; Breite 52,5 mm; 24 Std.+ 7-Tage-Programm; kürzeste Schaltzeit 45 Min./12 Std.; 2 Wechsler 10 A/250 V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 188 hw
Bestell-Nr.: 1880108

Einheit: ST

